Gestern habe ich die letzten Platinen- Zeichnungen, nach denen RH1 gebaut ist bekommen.

Hier nun die Abgleichanleitung für mein E- Meter genannt RH1.
- Zuerst sind alle Potis in Mittelstellung zu bringen.
- Mit R50 die 5 Volt Spannung einstellen.
- Mit R55 die 7,65 Volt, diese sollte so genau wie möglich eingestellt werden.
- Mit R2 die 6 Volt Spannung einstellen, gemessen über R2.
Jetzt sind alle Spannungen richtig eingestellt.
- R10 wird nun solange verstellt bis über R15 eine Spannung von 0.500 Volt zu messen ist.
An den PC - Klemmen einen 5000 Ohm Widerstand anschließen.
- Der TA ist so zu verstellen, dass die Nadel auf Set zeigt.
- TA Knopf wird nun auf 2 zeigend festgeschraubt.
- A: Den TA Knopf auf 3 drehen und an den PC Klemmen einen 12500 Ohm Widerstand
   anschliessen. Mit R7 die Nadel auf Set bringen.
- B: Den TA Knopf auf 2 stellen und 5000 Ohm an den PC Klemmen, die Nadel sollte auf Set 
  zeigen, wenn nicht dann mit R6 einstellen. 
- A wiederholen.
- B wiederholen.
- C: Die Unterschiede mit R18 ausgleichen. Falls nötig A + B wiederholen.
- Mit R13 ist die TA End- Position einzustellen. Die PC- Klemmen sind offen,
  kein Widerstand ist angeschlossen. Die Nadel zeigt auf Set.
  Falls nötig C wiederholen.
  
Empfindlichkeit
Die Empfindlichkeit wird wie in einer vorherrigen E- Mail beschrieben eingestellt.
Dies geschied mit Hilfe von R22 Max und R17 Min.

Funktions Test
An den PC - Klemmen 5000 Ohm, TA Knopf zeigt auf 2, die Nadel auf Set, die Empfindlichkeit
auf 40 (Max). Jetzt die Empfindlichkeit auf Null drehen, die Nadel darf sich nur +/- 1 Tick
bewegen.

Bei Fragen bitte an mich wenden.

Hilko
